Sequence probe: 2 frames x 1 group(s) on COM5 at 38400 8N1
FRAME 1: 00 00 00 00 80 DA
FRAME 2: 00 00 B0 00 80 6A
BASELINE heartbeat-compatible RX: 12 bytes, offset 0, 2 frames + 0 bytes
BEGIN group 1/1
18:56:18.474  TX group=1 frame=1 len=006  00 00 00 00 80 DA
18:56:18.474  RX group=1 frame=1 no RX bytes
18:56:21.282  TX group=1 frame=2 len=006  00 00 B0 00 80 6A
18:56:21.282  RX group=1 frame=2 heartbeat-compatible RX: 48 bytes, offset 0, 8 frames + 0 bytes
GROUP 1 TAIL heartbeat-compatible RX: 24 bytes, offset 0, 4 frames + 0 bytes
Anomalies: 0
